

Redmine Public Wiki > 9000 BarcodeDokument + Geräte > Honeywell-MS9540-Control.docx

**Honeywell
MS9540
VoyagerCG**

**USA \***

Switzerland

Germany

No Symbol Time
wiederholtes Scannen

1000 ms
 **875 ms \***

750 ms

625 ms

500 ms

375 ms

250 ms

Infinite

**Enable Factory Defaults
+ Recall Defaults**

**PRODAT-Default**

**Default \*** (Reset)

Page) PDF-Page
 29) 36 Beep
 56) 63 Language
 68) 75 USB
 78) 85 Button
 79) 86 ScanMode
 80) 87 Dupplicate
 89) 96 Reset

**Enable USB Interface \***

**USB Keyboard Emulation \***

USB Serial Emulation
(bi-directional)

Enable Fast Beep

**Disable Fast Beep \***

Optional 4

Optional 5

Optional 6

Optional 1

Optional 2

Optional 3

**Normal Beep \***

No Beep

**Scan Normal \*** (3-10s)

Scan Blinky (60s)

Scan Continuous Blinky

Scan On-Shot (scan and off)

Scan Manual (button-click)

**Button Normal Timeout \***

Button 0.5 Seconds

Button (CodeGate)
Active in Stand

**Inactive in Stand \***

**Active in Hand \***

Inactive in Hand