Comunicación Conexión Host

- Cliente FTP:

  1. Activo
     El cliente FTP consulta al servidor FTP instalado en el sistema Host/PC sobre datos/archivos de consulta. Se ha iniciado la transmisión de datos FTP.

  2. Inactivo
     No se realiza ninguna comunicación con el servidor FTP instalado en el sistema Host/PC.
     Se ha parado la transmisión de datos FTP.

- Direcciones TCP/IP:
  Es necesario que entre el sistema Host/PC y el MP100D / MP12N-S se haya establecido una conexión Ethernet-LAN de 10/100MBit. Mediante ajustes en el MP100D / MP12N-S se puede determinar si la dirección IP para la red de cliente se recibe a través de un servidor DHCP o si se realiza una configuración fija.

  1. MP100D / MP12N-S
     IP en la red de ascensores
     Dirección configurada manualmente a través de MP100D / MP12N-S, en el margen de 172.16.1.xxx y 172.31.1.xxx
     Con esto se pueden configurar 16 redes diferentes de grupos de ascensores
     IP en la red de empresa
     Puede configurarse a través de MP100D / MP12N-S
     - Dirección IP del servidor DHCP en la red de empresa
     - Dirección IP de configuración manual

  2. Sistema Host/PC (Servidor FTP)
     Esta configuración establece la dirección IP con la cual el MP100D / MP12N-S responde al Host/PC (Servidor FTP).
     Debe estar situada en una red accesible. Defaultgateway puede configurarse a través de MP100D / MP12N-S.

- Login para Host/PC – Servidor FTP:
  El servidor FTP ha de disponer de una cuenta de login para los datos de acceso abajo descritos
  (A convenir con el administrador de sistema)

  1. Usuario
     Como valor por defecto se utiliza "MP100D". Este valor puede modificarse.

  2. Contraseña
     Como valor por defecto se utiliza "22488". Este valor puede modificarse.

  Después de la activación, el cliente FTP de MP100D / MP12N-S se registra automáticamente en el servidor FTP del Host/PC.

- Autorización de acceso a escritura/lectura en el servidor FTP:
  La comunicación entre el cliente FTP y el servidor FTP se realiza a través de 2 directorios de intercambio de archivos.
  En la caja de entrada se almacenan el archivo de respuesta (acuse de recibo) así como los archivos solicitados.
  En la caja de salida se almacenan los archivos a transmitir así como los archivos de consulta (consultas).
  Adicionalmente a las autorizaciones de acceso a escritura/lectura, el servidor FTP tiene que disponer de autorización para adjuntar archivos.

  1. Ruta Caja de entrada
     El valor por defecto depende del sistema operativo y debería adaptarse a la configuración del servidor FTP.

  2. Ruta Caja de salida
     El valor por defecto depende del sistema operativo y debería adaptarse a la configuración del servidor FTP.

Inicio