hilfeMan.html

Konfigurationssoftware för MP100D / MP12N-S -host-kommunikation

Hard- och Softwareförutsättningar för MP100D / MP12N-S -host kommunikationen:

- Ethernet (10/100 MBit) förbindelse mellan host/PC-System och MP100D / MP12N-S

- Installerad och konfigurerad FTP-server på host/PC-system

- Konfigurationssoftware på valfri dator (med Java 1.4.0 eller högre) i nätet

Konfiguration av MP100D / MP12N-S -host kommunikationen:

- Kommunikation hostförbindelse (mellan MP100D / MP12N-S -FTP-klient och host-FTP-server)

- Filtyper (allokering av filnamnstillsatser och cykeltid för avfrågningar)

  - Requestfil (kommandofil med läs- och raderingskommandon)

  - Responsefil (svarsfil med bekräftelser och felmeddelanden)

  - Protokollfil (protokollerar ytterligare systemutmatningar i tillägg till responsfilens innehåll

- Datakonvertering (konvertering av lagerförvaltningsdata för in/utläsning i databanker/kalkulationsprogram)

- Filöverföring (inställning av vilka filtyper som konverteras)