hilfeMan.html

Software de configuração para a comunicação host MP100D / MP12N-S

Requisitos de hardware e software para a comunicação host MP100D / MP12N-S :

- Ligação Ethernet (10/100 MBit) entre o sistema host/PC e MP100D / MP12N-S

- Servidor FTP instalado e configurado no sistema host/PC

- Software de configuração em qualquer computador (com Java 1.4.0 ou superior) na rede

Configuração da comunicação host MP100D / MP12N-S :

- Comunicação ligação host (entre o cliente FTP MP100D / MP12N-S e o servidor FTP host)

- Tipos de ficheiro (atribuição das extensões do nome do ficheiro e tempos de ciclo de consulta)

  - Ficheiro de pedido (ficheiro de comando com ordens para ler e apagar)

  - Ficheiro de resposta (ficheiro de resposta com confirmações e mensagens de erro)

  - Ficheiro de protocolo (faz o protocolo adicional das edições do sistema para além do conteúdo do ficheiro de resposta)

- Conversão de dados (conversão dos dados de gestão do armazém para consultar/seleccionar nas bases de dados/programas de cálculo)

- Transmissão de ficheiros (configuração de que tipos de ficheiro devem ser convertidos)