hilfeUeber.html

Tiedostonsiirto Lähetys/luku

Lähetys (tuonti):
Tässä määrätään ne isäntä/PC FTP-palvelimen lähtölokeron tiedostotyypit, joidenka on läpikäytävä konvertointirutiini ja joidenka ei.
Voidaan valita vain tiedostotyypit, jotka on formatoitu MP100D / MP12N-S :ssä.
Jotta järjestelmätiedot voidaan imuroida isäntä/PC-järjestelmästä, se on valittava tässä.
Seuraavaksi kysytään erillistä salasanaa, ettei järjestelmätietojen luvattomasta lähettämisestä synny vahinkoa. Jokaista järjestelmätietojen lähettämistä ennen on tämä prosessi toistettava.

Luku (vienti):
Tässä määrätään ne tiedostot, jotka on konvertoitava MP100D / MP12N-S :stä keskuskoneeseeen ladattaessa, ennen kuin ne taltioidaan FTP-palvelimen tulolokeroon.
Voidaan valita vain tiedostotyypit, jotka on formatoitu MP100D / MP12N-S :ssä.

Aloitussivu