hilfeKonv.html

Conversão de dados

A configuração só é necessária quando se pretende importar/exportar a partir de um formato do conjunto de dados do cliente.

Para possibilitar uma importação/exportação de ficheiros específicos do cliente existe a possibilidade de realizar uma conversão de dados. Como base são utilizados os designados "ficheiros ASCII separados por vírgulas" que permitem quase todas as bases de dados/cálculos de tabelas como filtro de importação/exportação.
Aqui é criada uma tabela de conversão, a partir da qual o conversor In e, também, o conversor Out vão consultar as suas informações para a conversão dos ficheiros.

Importar (enviar) conjuntos de dados host através do conversor In:

1. Em primeiro lugar, seleccione o sinal de separação do campo e o sinal de separação do texto ou introduza-os manualmente
   p.ex. "12345";"12";"123"
   ; = sinal de separação do campo "= sinal de separação do texto
   Através da introdução de um espaço vazio como sinal de separação do texto, o sinal de separação do texto pode ser desligado.

2. Para testar, o ficheiro do cliente pode ser carregado através de Carregar conjunto de dados host.
   Se a configuração dos sinais de separação do texto e campo estiver correcta, os conjuntos de dados na tabela do conjunto de dados host são exibidos correctamente do Campo:1 ... Campo: x.
   A tabela pode ser novamente esvaziada através de Remover conjuntos de dados host.

3. Agora, os campos de dados host são atribuídos aos campos de dados MP.
   Para isso, é necessário seleccionar um campo de dados que deve ser atribuído. Para seleccionar um campo existe a possibilidade de clicar sobre um campo de dados da tabela do conjunto de dados host (se estiver carregada), da tabela de conversão ou da tabela do conjunto de dados MP. Em seguida, é aberto o Diálogo de conversão.

4. Assim, a um campo de dados MP pode ser atribuído um campo de dados host com posição de arranque e comprimento. A posição de arranque indica a partir de que posição se deve iniciar no campo de dados. O comprimento indica quantos sinais a partir da posição de arranque é que devem ser aceites no campo de dados MP.
   Assim que os conjuntos de dados host estiverem carregados, a previsão do excerto do campo de dados host, que deve ser aceite no campo de dados MP, é assinalado com fundo azul.

5. Se o diálogo de conversão foi aceite com OK, o respectivo campo de dados ocupará todas as 3 tabelas com uma cor que servirá de identificação da atribuição.

6. Se nem todos os campos de dados, que estão assinalados na tabela com "Atributo = obrigatório ao enviar", foram ocupados, então será exibido um Aviso que indica que não é permitida a conversão durante a importação. A conversão durante o envio é desactivada automaticamente.

Exportar (ler) conjuntos de dados MP através do conversor Out:

1. Efectue a configuração dos sinais de separação do texto e campo como descrito no ponto 1) em cima.

2. Efectue a atribuição dos campos de dados host aos campos de dados MP como descrito no ponto 3) em cima.
   Para a exportação não e necessário introduzir todos os campos de dados assinalados com "Atributo = obrigatório ao enviar". Os campos de dados host não definidos são emitidos com um campo de texto vazio.

3. A configuração da posição de arranque e comprimento é irrelevante para a exportação.

4. Se um campo de dados host é atribuído a vários campos de dados MP será exibido um Aviso que, neste caso, não é possível realizar a conversão dos dados durante a selecção. A conversão durante a selecção é desactivada automaticamente.

5. Se na barra de navegação premir o botão Aceitar, apesar de um campo de dados MP estar atribuído a vários campos de dados host, será exibido um Aviso com os campos de dados que ainda têm de ser definidos.A conversão durante a selecção é desactivada automaticamente.

A configuração que determina se a conversão deve ser realizada durante o envio e/ou leitura é definida em

Transmissão de ficheiros - Enviar - Ler
Página inicial