hilfeMan.html

Konfigura?ní software pro komunikaci mezi MP100D / MP12N-S a hostitelským po?íta?em

Hardwarové a softwarové p?edpoklady pro komunikaci MP100D / MP12N-S - hostitelský po?íta?:

- Ethernetové spojení (10/100 MBit) mezi host/PC-systémem a MP100D / MP12N-S

- Instalovaný a konfigurovaný FTP-server na host/PC-systému

- Konfigurační software na libovolném počítači v síti (s Java 1.4.0 nebo vyšší)

Konfigurace komunikace mezi MP100D / MP12N-S a hostitelským po?íta?em:

- Komunikace spojení s hostitelským počítačem (mezi FTP-klientem na za?ízení MP100D / MP12N-S a FTP-serverem hostitelského po?íta?e)

- Typy souborů (přiřazení přípon názvů souborů a doby dotazovacích cyklů)

  - Požadavkový soubor (příkazový soubor s příkazy ke čtení a mazání)

  - Responzní soubor (odpovědní soubor s potvrzeními a chybovými hlášeními)

  - Protokolový soubor (protokoluje k obsahu responzního souboru ještě další výstupy ze systému)

- Konverze dat (konverze dat řízení skladu pro načítání/výstup v databázích / kalkulačních programech)

- Přenos soborů (nastavení, které typy souborů jsou konvertovány)