hilfeKom.html

Kommunikointi Isäntäyhteys

- FTP-asiakas:

  1. Aktiivinen
     FTP-asiakas kysyy isäntä/PC-järjestelmään asennetulta FTP-palvelimelta tietoja /request-tiedostoja. FTP-tiedonsiirto on käynnistetty.

  2. Inaktiivinen
     Kommunikointia isäntä/PC-järjestelmään asennettuun FTP-palvelimeen ei synny. FTP-tiedonsiirto on pysäytetty.

- TCP/IP osoitteet:
  Isäntä/PC-järjestelmän ja MP100D / MP12N-S:n välinen 10/100MBit Ethernet-LAN yhteys on oltava luotu. MP100D / MP12N-S:n asetuksista voi määrätä, saadaanko IP-osoite asiakasverkkoa varten DHCP-palvelimen välityksellä vai säädetäänkö se pysyväksi.

  1. MP100D / MP12N-S
     IP hissiverkossa
     Manuaalisesti MP100D / MP12N-S:stä asetettu osoite alueella 172.16.1.xxx ja 172.31.1.xxx
     Sillä voi asettaa 16 erilaista hissiryhmäverkkoa
     IP yritysverkossa
     MP100D / MP12N-S:stä asetettavissa:
     - DHCP palvelimen IP-osoite yritysverkossa
     - IP-osoite manuaalisesti asetettavissa

  2. Isäntä/PC-järjestelmä (FTP-palvelin)
     Tämä asetus määrää IP – osoitteen, jolla MP100D / MP12N-S puhuttelee isäntä/PC:tä (FTP-palvelin).
     Sen on oltava tavoitettavissa olevassa verkossa. Oletusyhdyskäytävän voi asettaa MP100D / MP12N-S:stä.

- Sisäänkirjaus isäntä/PC - FTP-palvelimeen:
  FTP-palvelimen on osoitettava sisäänkirjausarvo alla olevia pääsytietoja varten
  (Sovittava järjestelmän hoitajan kanssa)

  1. Käyttäjä
     Oletusarvona tässä käytetään "MP100D". Tämän arvon voi myös muuttaa.

  2. Salasana
     Oletusarvona tässä käytetään "22488" . Tämän arvon voi myös muuttaa.

  MP100D / MP12N-S FTP-asiakas kirjautuu isäntä/PC FTP-palvelimeen aktivoinnin jälkeen automaattisesti.

- Kirjoitus/lukuoikeudet FTP-palvelimella:
  FTP-asiakkaan ja FTP-palvelimen välinen kommunikointi toimii 2 tiedostonvaihtohakemiston välityksellä.
  Tulolokeroon tallennetaan response-tiedosto (vastaus) sekä pyydetyt tiedostot.
  Lähtölokeroon tallennetaan siirrettävät tiedostot sekä request-tiedostot (kyselyt).
  Kirjoitus/lukuoikeuksien lisäksi FTP-palvelimella on myös oltava oikeus tiedostojen liittämiseen

  1. Tulolokeron polku
     Oletusarvo riippuu käyttöjärjestelmästä ja se tulee sovittaa FTP-palvelimen asetusten mukaan.

  2. Lähtölokeron polku
     Oletusarvo riippuu käyttöjärjestelmästä ja se tulee sovittaa FTP-palvelimen asetusten mukaan.

Aloitussivu