hilfeMan-hr

Konfiguracijski software za MP100D / MP12N-S Host komunikaciju

Hard- i Software preduvjeti za MP100D / MP12N-S Host komunikaciju:

- Ethernet (10/100 MBit) veza između Host/PC-sistema i MP100D / MP12N-S
- Instalirani i konfigurirani FTP-server na Host/PC-sistemu
- Konfiguracijski software na proizvoljnom računalu (s Java 1.4.0 ili više) u mreži

Konfiguracija MP100D / MP12N-S Host komunikacije

:

- Komunikacija Host veza (između MP100D-FTP-klijenta i Host-FTP-servera)
- Tipovi datoteka (Dodjeljivanje ekstenzije naziva datotekama i vremena odziva ciklusa)
  - Request datoteka (Naredbena datoteka s naredbama za učitavanje i brisanje)
  - Response datoteka (Datoteka s odgovorima i uz potvrde i dojave o greškama)
  - Protokol datoteka (Protokolira uz sadržaj respons datoteke još i dodatne sistemske izlaze
- Konvertiranje podataka (Konvertiranje podataka skladišnog upravljanja radi učitavanja/izčitavanja u bankama podataka / kalkulacijskim programima)
- Prijenos datoteka (Namještanje koji tipovi datoteka će se konvertirati)