Komunikacja Połączenie z komputerem głównym

- FTP-Client:

  1. Aktywny
     Klient FTP odpytuje serwer FTP zainstalowany na systemie Host/PC o dane/Requestfiles. Następuje uruchomienie przeniensienia danych FTP.

  2. Nieaktywny
     Nie następuje komunikacja z serwerem FTP zainstalowanym na systemie Host/PC.
     Następuje zatrzymanie przeniesienia danych FTP.

- Adresy TCP/IP:
  Pomiędzy systemem Host/PC a MP100D / MP12N-S musi być utworzone połączenie 10/100MBit Ethernet-LAN. Poprzez ustawienia na MP100D / MP12N-S można ustalić, czy adres IP dla sieci klienta jest zdobywany poprzez serwer DHCP czy też jest ustawiony na stałe.

  1. MP100D / MP12N-S
     IP w sieci windy
     Ręcznie ustawiony poprzez MP100D / MP12N-S adres w zakresie 172.16.1.xxx i 172.31.1.xxx
     Dzięki temu mozna ustawić 16 różnych sieci łączących windy
     IP w sieci firmowej
     Ustawiane przez MP100D / MP12N-S:
     - adres IP serwera DHCP w sieci firmowej
     - adres IP ustawiany ręcznie

  2. System Host/PC (serwer FTP)
     To ustawienie określa adres IP, którym MP100D / MP12N-S łączy się z Host/PC (serwer FTP) anspricht.
     Musi ono znajdować się w osiągalnej sieci. Defaultgateway można ustawiać poprzez MP100D / MP12N-S.

- Login dla serwera FTP Host/PC:
  Serwer FTP musi wykazać Login -Account dla poniżej podanych danych dostępu
  (w porozumieniu z administratorem systemu)

  1. Użytkownik
     Jako wartość deafultowa jest użyta tutaj "MP100D". Tą wartość można również zmienić.

  2. Hasło
     Jako wartość defaultowa stosuje się "22488". Tę wartość można również zmieniać.

  Klient FTP MP100D / MP12N-S zgłasza się po aktywowaniu automatycznie na serwerze Host/PC.

- Prawa zapisu/odczytu na serwerze FTP:
  Komunikacja między klientem FTP a serwerem FTP następuje za pośrednictwem 2 katalogów wymiany danych.
  W skrzynce wejściowej jest zapisywany plik odpowiedzi (zgłoszenie zwrotne) oraz zażądane dane pliki.
  W skrzynce wyjściowej są zapisywane przenoszone pliki, oraz pliki pytań.
  Obok praw zapisu/odczytu serwer FTP musi także dysponować prawami do zawieszania plików

  1. Ścieżka skrzynka wejściowa
     Wartość defaultowa jest zależna od systemu roboczego i powinna być dopasowana do ustawień serwera FTP.

  2. Ścieżka skrzynka wyjściowa
     Wartość Default jest zależna od systemu roboczego i powinna zostac dopasowana do ustawień serwera FTP.

Strona startowa