hilfeKom.html

Komunikacija

Host veza

- FTP-klijent
:

1. Aktivan
FTP-klijent pita FTP-server, koji je instaliran na Host/PC sustavu, za podatke/Request datoteka . FTP-prijenos podataka je startao.
2. Neaktivan
Nema nikakve komunikacije sa FTP-serverom instaliranim na Host/PC-sistemu.
FTP-prijenos podataka je zaustavljen.

- TCP/IP adrese:
Između Host/PC-sistema i MP100D / MP12N-S mora biti uspostavljena 10/100MBit Ethernet-LAN veza. Preko namještanja na MP100D / MP12N-S može se odrediti da li će IP-adresa za mrežu kupaca ići preko DHCP-servera ili će biti čvrsto namještena.

1. MP100D / MP12N-S
IP u mreži liftova
Manualno preko MP100D / MP12N-S namještene adrese u području od 172.16.1.254 i 172.31.1.254
Ovime je moguće namjestiti 16 različitih mreža povezanih liftova
IP u mreži tvrtki
Moguće namjestiti preko MP100D / MP12N-S:
- IP adresa od DHCP servera u mreži tvrtki
- IP adresu je moguće manualno namjestiti
2. Host/PC-System (FTP-Server)
Ovo namještanje određuje IP – adresu kojom Host/PC (FTP-Server) reagira na MP100D / MP12N-S.
Ista se mora nalaziti u dostupnoj mreži. Defaultgateway se može namjestiti preko MP100D / MP12N-S.

- Login za Host/PC - FTP-Server:
FTP-server mora imati Login - Account za niže navedene podatke pristupa
(dogovor s administratorom sustava)

1. Korisnik (User)
Kao default vrijednost ovdje se koristi "MP100D". Ova vrijednost se također može i promijeniti.
2. Lozinka
Kao default vrijednost ovdje se koristi "22488". Ova vrijednost se može i promijeniti.

Nakon aktiviranja MP100D / MP12N-S FTP-klijent se automatski prijavljuje kod Host/PC FTP-servera.

- Prava upisa i čitanja na FTP-Serveru:
Komunikacija između FTP-klijenta i FTP-servera slijedi preko 2 popisa za razmjenu podataka.
U ulaznom boxu se memorira Response datoteka (povratna informacija) kao i zatražene datoteke.
U izlaznom boxu se memoriraju datoteke koje treba prenijeti, kao i Request datoteka (odzivi).
Pored prava za upis i čitanje, FTP-server također mora raspolagati i pravima za dodavanje datoteka.

1. Staza ulazni box
Default vrijednost je ovisna od pogonskog sistema i trebala bi biti usklađena s namještanjima FTP-servera.
2. Staza ulazni box
Default vrijednost je ovisna od pogonskog sistema i trebala bi biti usklađena s namještanjima FTP-servera.

Početna stranica