hilfeUeber.html

Filoverføring sende/lese

Sende (import):
Her bestemmes det hvilke filtyper fra verts/PC FTP-tjenerens utgangsboks må gjennomgå en konverteringsrutine under sendingen og hvilke ikke.
Det kan bare velges filtyper som er formatert i MP100D / MP12N-S .
For å kunne lese inn systemdata fra verts/PC-systemet, må dette her velges.
I tillegg spørres det etter passordet slik at det ikke kan oppstå skader ved uvedkommende forsendelse av systemdata. Denne prosessen må gjentas før før hver forsendelse.

Lese (eksport):
Her bestemmes filene som må gjennomgå en konvertering ved utlesing fra MP100D / MP12N-S før de arkiveres i verts/PC FTP-tjenerens inngangsboks.
Det kan bare velges filtyper som er formatert i MP100D / MP12N-S .

Startseite