Software de configuración para la comunicación MP100D / MP12N-S - Host

Condiciones previas del hardware y software para la comunicación MP100D / MP12N-S -Host:

- Ethernet (10/100 MBit) conexión entre el sistema Host/PC y MP100D / MP12N-S

- Servidor FTP instalado y configurado en el sistema Host/PC

- Software de configuración para cualquier ordenador (con Java 1.4.0 ó superior) en la red

Configuración de la comunicación MP100D / MP12N-S -Host:

- Comunicación conexión host (entre el cliente FTP – MP100D / MP12N-S y el servidor Host-FTP)

- Tipos de archivos (asignación de las extensiones de los archivos y tiempos del ciclo de consultas

  - Archivo de consulta (Archivo de órdenes con órdenes de lectura y borrado)

  - Archivo de respuesta (Archivo de respuesta con confirmaciones y mensajes de error)

  - Archivo de protocolo (protocoliza, adicionalmente al contenido del archivo de respuesta, otras salidas del sistema).

- Conversión de datos (Conversión de los datos de gestíón del almacen para la lectura/selección en bancos de datos/programas de cálculo)

- Transmisión de archivo (Configuración de qué tipos de archivos se convierten)