Dateiübertragung Forsendelse/læsning

Filtransmission Forsendelse/læsning

Forsendelse (import):
Her bliver det fastlagt hvilke filtyper fra udgangsbox i Host/PC FTP-server ved forsendelse skal gennem konverteringsrutinen og hvilke der ikke skal det.
Der kan kun vælges filtypen der er formateret i MP100D / MP12N-S .
For at kunne indlæse systemfiler fra Host/PC-System skal dette vælges her.
Der foregår en supplerende passwordkontrol for at der ved ubeføjet forsendelse af systemdata ikke kan opstå nogen skade. Før hver forsendelse af systemdata skal denne proces gentages.

Læsning (Eksport):
Her fastlægger man de filer der ved udlæsning fra MP100D / MP12N-S skal gennemløbe en konvertering, før de bliver arkiveret i indgangsboxen under FTP-serveren .
Der kan kun vælges filtyper der er formateret i MP100D / MP12N-S .

Startseite