hilfeRespProt.html

Filtyper requestfil

I denna fil skickas kommandon till läsning/radering av data till MP100D / MP12N-S . Filen kan genereras med en enkel ASCII - Editor.
Man skriver ett kommando per rad. Flera kommandon kan sändas per requestfil.
När en fil har genererats måste denna kopieras till utgångsboxen och läses automatiskt av MP100D / MP12N-S FTP-klienten och raderas därefter. Resultaten av en requestfil skrivs in i response- och protokollfilen.
Exempel på uppbyggnad: (t.ex. Läs separat uppdragsfil xxyy ur MP100D / MP12N-S )
READ JOB xxyy filnamn
Vid <filnamn> får inget filnamnstillägg anges. Detta läggs till i enlighet med initialiseringen.

Startseite