hilfeMan.html

Logiciel de configuration pour communication MP100D / MP12N-S -hôte

Configuration matérielle et logicielle nécessaire à la communication MP100D / MP12N-S -hôte :

- Liaison Ethernet (10/100 Mbit) entre l'hôte/système de PC et la MP100D / MP12N-S
- Serveur FTP installé et configuré sur l'hôte/système de PC
- Logiciel de configuration installé sur un ordinateur quelconque (disposant de Java 1.4.0 ou ultérieur) dans le réseau

Configuration de la communication MP100D / MP12N-S -hôte :

- Communication sur la liaison avec hôte (entre la MP100D / MP12N-S -client FTP et l'hôte-serveur FTP)
- Types de fichier (affectation des extensions de nom de fichier et temps de cycle d'interrogation)
  - Fichier de requêtes (fichier contenant des commandes de lecture et suppression)
  - Fichier de réponses (contenant les confirmations et messages d'erreur)
  - Fichier historique (consigne des sorties système en plus du contenu du fichier de réponses)
- Conversion de données (conversion des données de gestion de magasin pour écriture/lecture dans systèmes de gestion de bases de données/tableurs)
- Transfert de fichier (réglage déterminant les types de fichier qui sont convertis)