Konfigurationssoftware for MP100D-host kommunikation

Konfigurationssoftware for MP100D / MP12N-S -host kommunikation

Hard- og softwareforudsætninger for MP100D / MP12N-S -host kommunikation:

- Ethernet (10/100 MBit) forbindelse mellem host/PC-system og MP100D / MP12N-S

- Installeret og konfigureret FTP-server på host/PC-systemet

- Konfigurationssoftware på computer efter ønske (med Java 1.4.0 eller højere) i nettet

Konfiguration af MP100D / MP12N-S -host kommunikation:

- Kommunikation hostforbindelse (mellem MP100D / MP12N-S -FTP-client og host-FTP-server)

- Filtyper (Tilordning af filnavneudvidelser og kontrolcyklustider)

  - Requestfil (Kommandofil med læse- og slettekommandoer)

  - Responsefil (Svarfil med bekræftelser og fejlmeldinger)

  - Protokolfil (protokollerer til indholdet af responsfil også supplerende systemudgaver

- Datakonvertering (Konvertering af lagerforvaltningsdata til ind/udlæsning i databanker/kalkulationsprogrammer)

- Filtransmission (Indstilling af hvilke filtyper der bliver konverteret)