Oprogramowanie konfiguracyjne dla komunikacji MP100D / MP12N-S -Host

Warunki sprzętowe i programowe dla komunikacji MP100D / MP12N-S -Host:

- Połączenie Ethernet (10/100 MBit) pomiędzy systemem Host/PC a MP100D / MP12N-S

- Zainstalowany i skonfigurowany serwer FTP na systemie Host/PC

- Oprogramowanie konfiguracyjne na dowolnym komputerze (z przeglądarką Java 1.4.0 lub wyżej) w sieci

Konfiguracja komunikacji MP100D / MP12N-S -Host:

- Komunikacja połączenia z hostem (pomiędzy klientem FTP MP100D / MP12N-S a serwerem Host FTP)

- Typy plików (przyporządkowanie rozszerzeń nazw plików i czasów cyklu odpytania)

  - Plik pytania (plik poleceń z poleceniami czytania i kasowania)

  - Plik odpowiedzi (plik odpowiedzi z potwierdzeniami i komunikatami o błędach)

  - Plik protokołowy (protokołuje dodatkowe wydania systemu do zawartości plik odpowiedzi

- Konwersja danych (konwersja danych zarządzających magazynem do wczytywania/odczytywania w rekordach/programach kalkulacyjnych)

- Przeniesienie danych (ustawienie, jakie typy plików są konwertowane)