hilfeKom.html

Comunicação ligação host

- Cliente FTP:

  1. Activo
     O cliente FTP consulta o servidor FTP instalado no sistema host/PC em relação a dados/ficheiros de pedido. A transmissão de dados por FTP foi iniciada.

  2. Inactivo
     Não se realiza a comunicação com o servidor FTP instalado no sistema host/PC.
     A transmissão de dados por FTP está parada.

- Endereços TCP/IP:
  Entre o sistema host/PC e o MP100D / MP12N-S tem de estar estabelecida uma ligação Ethernet LAN de 10/100MBit. Através das configurações no MP100D / MP12N-S pode-se determinar se o endereço IP para a rede do cliente é consultado e configurado de modo fixo através de um servidor DHCP.

  1. MP100D / MP12N-S
     IP na rede do ascensor
     Endereço configurado manualmente através do MP100D / MP12N-S no âmbito de 172.16.1.xxx 172.31.1.xxx
     Assim, existe a possibilidade de configurar 16 diferentes redes do ascensor
     IP na rede da firma
     Configurável através do MP100D / MP12N-S:
     - Endereço IP do servidor DHCP na rede da firma
     - Endereço IP configurável manualmente

  2. Sistema host/PC (servidor FTP)
     Esta configuração determina o endereço IP, com o qual o MP100D / MP12N-S comunica com o host/PC (servidor FTP).
     Ela tem de se situar numa rede alcançável. O defaultgateway pode ser configurado através do MP100D / MP12N-S.

- Login para servidor FTD host/PC:
  O servidor FTP tem de possuir uma conta Login para os dados de acesso apresentados em baixo
  (definir com o administrador do sistema)

  1. Utilizador
     Como valor padrão é aqui utilizado "MP100D". Este valor também pode ser alterado.

  2. Palavra-passe
     Como valor padrão é aqui utilizado "22488". Este valor também pode ser alterado.

  Após a activação, o cliente FTP MP100D / MP12N-S regista-se automaticamente no servidor FTP host/PC.

- Direitos de escrever/ler no servidor FTP:
  A comunicação entre o cliente FTP e o servidor FTP é realizada através de duas pastas de troca de ficheiros.
  Na caixa de entrada é guardado o ficheiro de resposta (confirmação), assim como os ficheiros solicitados.
  Na caixa de saída são guardados os ficheiros a serem transmitidos, assim como os ficheiros de pedido (consultas).
  Para além dos direitos de escrever/ler, o servidor FTP também tem de possuir os direitos para anexar ficheiros.

  1. Caminho da caixa de entrada
     O valor padrão depende do sistema operativo e deve ser adaptado às configurações do servidor FTP.

  2. Caminho da caixa de saída
     O valor padrão depende do sistema operativo e deve ser adaptado às configurações do servidor FTP.

Página inicial