hilfeKom.html

Communicatie hostverbinding

- FTP-client:

1. Actief
   De FTP-client vraagt de op het host/PC-systeem geïnstalleerde FTP-server naar gegevens/requestfiles. De FTP-gegevensoverdracht is gestart.
2. Niet actief
   Er vindt geen communicatie plaats met de op het host/PC-systeem geïnstalleerde FTP-server.
   FTP-gegevensoverdracht is gestopt.

- TCP/IP-adressen:
  Tussen het host/PC-systeem en de MP100D / MP12N-S moet een 10/100MBit Ethernet-LAN verbinding tot stand zijn gebracht. Via instellingen aan de MP100D / MP12N-S kan worden vastgelegd of het IP-adres voor het klantennet via een DHCP-server wordt afgehaald of vast wordt ingesteld.

1. MP100D / MP12N-S
   IP in liftnet
   Handmatig via MP100D / MP12N-S ingestelde adres in bereik 172.16.1.xxx en 172.31.1.xxx
   Daarmee kunnen 16 verschillende lifteenheidnetten worden ingesteld
   IP in firmanet
   via MP100D / MP12N-S instelbaar:
   - IP adres van DHCP server in firmanet
   - IP adres handmatig instelbaar
2. Host/PC-systeem (FTP-server)
   Deze instelling legt het IP - adres vast waarmee de MP100D / MP12N-S de host/PC (FTP-server) aanspreekt.
   Dit moet in een bereikbaar net liggen. Defaultgateway kan het via de MP100D / MP12N-S instellen.

- Login voor host/PC - FTP-server:
  De FTP-server moet een Login -account voor de onderstaande toegangsgegevens hebben
  (in overleg met de systeemadministrator)

1. User
   Als defaultwaarde wordt hier "MP100D" gebruikt. Deze waarde kan ook worden gewijzigd.
2. Wachtwoord
   Als defaultwaarde wordt hier "22488" toegepast. Deze waarde kan ook worden gewijzigd.

De MP100D / MP12N-S FTP-client meldt zich na de activering automatisch bij de host/PC FTP-server aan.

- Schrijf-/leesrechten op de FTP-server:
  De communicatie tussen de FTP-client en de FTP-server vindt plaats via twee gegevensuitwisselingsdirectory´s.
  In de ingangsbox wordt het responsebestand (bevestiging) en de aangevraagde bestanden opgeslagen.
  In de uitgangsbox worden de over te dragen bestanden en de requestbestanden (opvragen) opgeslagen.
  Naast schrijf-/leesrechten moet de FTP-server ook rechten bezitten om bestanden aan te hangen

1. Pad ingangsbox
   De defaultwert is afhankelijk van het besturingssysteem en dient aan de instellingen van de FTP-server te worden aangepast.
2. Pad uitgangsbox
   De defaultwert is afhankelijk van het besturingssysteem en dient aan de instellingen van de FTP-server te worden aangepast.

Startpagina