hilfeMan.html

Konfiguracijska programska oprema za MP100D / MP12N-S -Host komunikacijo

Pogoji za strojno in programsko opremo za MP100D / MP12N-S -Host komunikacijo:

- Ethernet (10/100 MBit) povezava med Host/PC sistemom in MP100D / MP12N-S
- Instaliran in konfiguriran FTP server na Host/PC sistemu
- Konfiguracijska programska oprema na poljubnem računalniku (z Javo 1.4.0 ali višjo) v omrežju

Konfiguracija MP100D / MP12N-S -Host komunikacije:

- Komunikacija Host povezava (med MP100D / MP12N-S FTP-Client in Host-FTP-Server)
- Tipi datotek (pripadnost razširitev k imenom datotek in časovni cikli povpraševanja)

- Request datoteka (datoteka povelj s povelji za branje in brisanje)
- Response datoteka (datoteka z odgovori s potrditvami in javljanji napak)
- Protokol datoteka (protokolira k vsebini Response datoteke še dodatne sistemske podatke)

- Konvertiranje podatkov (konvertiranje podatkov uprave skladišča o vpisovanju / odčitavanju v podatkovnih bankah/kalkulacijskih programih)
- Prenos podatkov (nastavitev, kateri tipi datotek se konvertirajo)