hilfeKom.html

Kommunikation Hostverbindung

- FTP-Client:
  1. Aktiv
     Der FTP-Client frägt den auf dem Host/PC-System installierten FTP-Server nach Daten/Requestfiles ab. FTP-Datenübertragung ist gestartet.
  2. Inaktiv
     Es erfolgt keine Kommunikation mit dem auf dem Host/PC-System installierten FTP-Server.
     FTP-Datenübertragung ist gestoppt.
- TCP/IPAdressen:
  Zwischen dem Host/PC-System und der MP100D / MP12N-S muß eine 10/100MBit Ethernet-LAN Verbindung hergestellt sein. Über Einstellungen an der MP100D / MP12N-S läßt sich festlegen, ob die IP-Adresse für das Kundennetz über einen DHCP-Server bezogen oder fest eingestellt wird.
  1. MP100D / MP12N-S
     IP im Liftnetz
     Manuell über MP100D / MP12N-S eingestellte Adresse im Bereich von 172.16.1.xxx und 172.31.1.xxx
     Damit lassen sich 16 verschiede Liftverbundnetze einstellen
     IP im Firmennetz
     Über MP100D / MP12N-S einstellbar:
     - IP Adresse von DHCP Server im Firmennetz
     - IP Adresse manuell einstellbar
  2. Host/PC-System (FTP-Server)
     Diese Einstellung legt die IP - Adresse fest, mit der die MP100D / MP12N-S den Host/PC (FTP-Server) anspricht.
     Sie muß in einem erreichbaren Netz liegen. Defaultgateway lässt sich über MP100D / MP12N-S einstellen.
- Login für Host/PC - FTP-Server:
  Der FTP-Server muß einen Login -Account für untenstehende Zugangsdaten aufweisen
  (Absprache mit dem Systemadministrator)
  1. User
     Als Defaultwert wird hier "MP100D" verwendet. Dieser Wert kann auch geändert werden.
  2. Passwort
     Als Defaultwert wird hier "22488" verwendet. Dieser Wert kann auch geändert werden.
  Der MP100D / MP12N-S FTP-Client meldet sich nach der Aktivierung automatisch beim Host/PC FTP-Server an.
- Schreib/Leserechte auf FTP-Server:
  Die Kommunikation zwischen FTP-Client und FTP-Server erfolgt über 2 Dateiaustauschverzeichnisse.
  In der Eingangsbox wird die Responsedatei (Rückmeldung) sowie die angeforderten Dateien gespeichert.
  In der Ausgangsbox werden die zu übertragenden Dateien, sowie Requestdateien(Abfragen) gespeichert.
  Neben Schreib/Leserechten muß der FTP-Server auch über Rechte zum Anhängen von Dateien verfügen
  1. Pfad Eingangsbox
     Der Defaultwert ist betriebssystemabhängig und sollte den Einstellungen des FTP-Servers angepasst werden.
  2. Pfad Ausgangsbox
     Der Defaultwert ist betriebssystemabhängig und sollte den Einstellungen des FTP-Servers angepasst werden.

Startseite