hilfeKom.html

Kommunikation Hostförbindelse

- FTP-klient:

  1. Aktiv
     FTP-klienten begär data/requestfiler av FTP-servern som är installerad på host/PC-systemet. FTP-dataöverföring har startats.

  2. Inaktiv
     Det sker ingen kommunikation med FTP-servern som är installerad på host/PC-systemet.
     FTP-dataöverföringen är stoppad.

- TCP/IPadresser:
  Mellan Host/PC-systemet och MP100D / MP12N-S måste en 10/100MBit Ethernet-LAN-förbindelse upprättas. Man kan fastlägga via inställningar på MP100D / MP12N-S, om IP-adressen för kundnätet hämtas via en DHCP-server eller ställs in fast.

  1. MP100D / MP12N-S
     IP i lagerautomatnätet
     Manuellt via MP100D / MP12N-S inställd adress i området från 172.16.1.xxx och 172.31.1.xxx
     Därmed kan 16 olika lagerautomatnät ställas in
     IP i firmanätet
     Inställbar via MP100D / MP12N-S:
     - IP adress från DHCP server i firmanätet
     - IP adress manuellt inställbar

  2. Host/PC-system (FTP-server)
     Denna inställning fastlägger den IP -adress, med vilken MP100D / MP12N-S aktiverar host/PC (FTP-servern).
     Den måste ligga inom ett tillgängligt nät. Defaultgateway kan ställas in via MP100D / MP12N-S.

- Login för Host/PC - FTP-server:
  FTP-servern måste uppvisa en login -account för nedanstående åtkomstdata
  (Överenskommelse med systemadministrator)

  1. User
     Som defaultvärde används här "MP100D". Detta värde kan också ändras.

  2. Lösenord
     Som defaultvärde används här "22488". Detta värde kan också ändras.

  MP100D / MP12N-S FTP-klienten anmäler sig automatiskt hos Host/PC FTP-servern efter aktiveringen.

- Skriv/läsbehörighet på FTP-server:
  Kommunikationen mellan FTP-klient och FTP-server sker via 2 filutbytesförteckningar.
  I ingångsboxen lagras respons-filen (svar) och de begärda filerna.
  I utgångsboxen lagras de filer som ska överföras samt requestfilerna(förfrågningar).
  Förutom skriv/läsbehörighet måste FTP-servern också ha behörighet att bifoga filer

  1. Bana ingångsbox
     Defaultvärdet är beroende av operativsystemet och bör anpassas till FTP-serverns inställningar.

  2. Bana utgångsbox
     Defaultvärdet är beroende av operativsystemet och bör anpassas till FTP-serverns inställningar.

Startseite