hilfeKom.html

Communication liaison avec hôte

- Client FTP :
  1. Actif
     Le client FTP demande des données/fichiers de requête au serveur FTP installé sur l'hôte/système de PC. La transmission de données FTP est démarrée.
  2. Inactif
     Aucune communication n'a lieu avec le serveur FTP installé sur l'hôte/système de PC.
     La transmission de données FTP est arrêtée.
- Adresses TCP/IP :
  Une liaison LAN Ethernet à 10/100 Mbit doit être établie entre l'hôte/le système de PC et la MP100D / MP12N-S. Les réglages de la MP100D / MP12N-S permettent de déterminer si l'adresse IP du réseau du client est attribuée via un serveur DHCP ou si elle est fixe.
  1. MP100D / MP12N-S
     IP dans le réseau de stockeurs
     Adresse fixée manuellement sur la MP100D / MP12N-S dans la plage allant de 172.16.1.xxx à 172.31.1.xxx
     Il est ainsi possible de régler 16 réseaux de stockeurs différents.
     IP dans le réseau d'entreprise
     Peut être réglé via MP100D / MP12N-S :
     - Adresse IP de serveur DHCP dans le réseau d'entreprise
     - Adresse IP réglable manuellement
  2. Hôte/système de PC (serveur FTP)
     Ce réglage détermine l'adresse IP avec laquelle la MP100D / MP12N-S utilise l'hôte/PC (serveur FTP).
     Elle doit se trouver dans un réseau joignable. La passerelle par défaut peut être réglée via la MP100D / MP12N-S.
- Login pour serveur FTP d'hôte/PC:
  Le serveur FTP doit présenter un compte de login pour les données d'accès ci-dessous
  (accord avec l'administrateur système)
  1. Utilisateur
     La valeur par défaut utilisée ici est "MP100D". Il est possible de modifier cette valeur.
  2. Mot de passe
     La valeur par défaut utilisée ici est "22488". Il est possible de modifier cette valeur.
  Le client FTP de la MP100D / MP12N-S se connecte automatiquement sur serveur FTP de l'hôte/PC après l'activation.
- Droits d'écriture/lecture sur le serveur FTP:
  Le client FTP et le serveur FTP communiquent par l'intermédiaire de 2 répertoires d'échange de données.
  La boîte d'entrée stocke le fichier de réponses ainsi que les fichiers demandés.
  La boîte de sortie stocke les fichiers à transférer ainsi que les fichiers de requête.
  Outre les droits d'écriture/lecture, le serveur FTP doit avoir les droits d'annexer des fichiers.
  1. Chemin de boîte d'entrée
     La valeur par défaut dépend du système d'exploitation et devrait être adaptée aux réglages du serveur FTP.
  2. Chemin de boîte de sortie
     La valeur par défaut dépend du système d'exploitation et devrait être adaptée aux réglages du serveur FTP.

Page d'accueil