hilfeMan.html

Konfigurationssoftware für die MP100D / MP12N-S -Host Kommunikation

Hard- und Softwarevoraussetzungen für die MP100D / MP12N-S -Host Kommunikation:

- Ethernet (10/100 MBit) Verbindung zwischen Host/PC-System und MP100D / MP12N-S
- Installierter und konfigurierter FTP-Server auf dem Host/PC-System
- Konfigurationssoftware auf beliebigem Rechner (mit Java 1.4.0 oder höher) im Netz

Konfiguration der MP100D / MP12N-S -Host Kommunikation:

- Kommunikation Hostverbindung (zwischen MP100D / MP12N-S -FTP-Client und Host-FTP-Server)
- Dateitypen (Zuordnung der Dateinamenserweiterungen und Abfragezykluszeiten)
  - Requestdatei (Befehlsdatei mit Lese- und Löschbefehlen)
  - Responsedatei (Antwortdatei mit Bestätigungen und Fehlermeldungen)
  - Protokolldatei (protokolliert zum Inhalt der Responsdatei noch zusätzliche Systemausgaben
- Datenkonvertierung (Konvertierung der Lagerverwaltungsdaten zum Ein/Auslesen in Datenbanken/Kalkulationsprogramme)
- Dateiübertragung (Einstellung, welche Dateitypen konvertiert werden)