Kommunikation hostforbindelse

FTP-client:

1. Aktiv

FTP-clienten kontrollerer den på host/PC-systemet installerede FTP-server for data/requestfiler. FTP-datatransmission er startet.

2. Inaktiv

Der foregår ingen kommunikation med den på host/PC-systemet installerede FTP-server. FTP-datatransmission er standset.

TCP/IPAdresser:

Mellem host/PC-systemet og MP100D / MP12N-S skal der etableres en 10/100MBit ethernet-LANforbindelse. Over indstillinger på MP100D / MP12N-S kan det fastslås om IP-adressen for kundenettet fås over en DHCP-server eller indstilles fast.

MP100D / MP12N-S

1.IP i liftnettet

Manuelt over MP100D / MP12N-S indstillet adresse i området 172.16.1.xxx og 172.31.1.xxx Dermed kan der indstilles 16 forskellige liftgruppenet

2 IP i firmanettet

Indstillelig over MP100D / MP12N-S:

- IP adresse fra DHCP server i firmanettet

- IP adresse manuelt indstillelig

Host/PC-system (FTP-server)

Denne indstilling fastlægger IP - adressen hvormed MP100D / MP12N-S taler til host/PC (FTP-server).

Den skal ligge i et opnåeligt net. Defaultgateway kan indstilles over MP100D / MP12N-S.

Login for Host/PC - FTP-server:

FTP-serveren skal opvise en login -account for de nedenstående adgangsdata. (Aftales med systemadministratoren)

1. User

Som defaultværdi anvendes her "MP100D". Denne værdi kan også ændres.

2. Password

Som defaultværdi anvendes her "22488". Denne værdi kan også ændres.

MP100D / MP12N-S FTP-clienten melder sig efter aktiveringen automatisk til host/PC FTP-serveren.

Skrive/læserettigheder på FTP-server:

Kommunikationen mellem FTP-client og FTP-server foregår over 2 filudvekslingsfortegnelser.

I indgangsboxen gemmes responsefilen (tilbagemelding) samt de rekvirerede filer.

I udgangsboxen gemmes de filer der skal transmitteres, samt requestfiler (kontrolspørgsmål).

Ud over skrive/læserettigheder skal FTP-serveren også råde over rettigheder til påhængning af filer

1. Sti indgangsbox

Defaultværdien er driftssystemafhængig og bør tilpasses efter indstillingerne af FTP-serveren.

2. Sti udgangsbox

Defaultværdien er driftssystemafhængig og bør tilpasses efter indstillingerne af FTP-serveren.

Startside