hilfeKom.html

Komunikacija Host povezava

· FTP-Client:

1. Aktiven
FTP-Client povpraša na FTP serverju, ki je instaliran na Host/PC sistemu, po datotekah - Requestfiles. FTP prenos podatkov se starta.

2. Neaktiven
Ne pride do nobene komunikacije s FTP serverjem, ki je instaliran na Host/PC sistemu.
FTP prenos podatkov je ustavljen.

· TCP/IP naslovi:
Med Host/PC sistemom in MP100D / MP12N-S mora biti vzpostavljena 10/100MBit ethernet LAN povezava. S pomoĠjo nastavitev na MP100D / MP12N-S se lahko doloĠi, ali se naslov za mrežo uporabnika poišĠe preko DHCP serverja, ali fiksno nastavi.

1. MP100D / MP12N-S
IP v omrežju dvigal
Naslov, roĠno nastavljen preko MP100D / MP12N-S na podroĠju med 172.16.1.xxx in 172.31.1.xxx
S tem se lahko nastavi 16 različnih omrežij dvigal.
IP v omrežju firme
Nastavi se lahko preko MP100D / MP12N-S:
- IP naslov DHCP serverja v omrežju firme
- IP naslov se lahko ročno nastavi

2. Host/PC sistem (FTP server)
Ta nastavitev doloĠi IP naslov, s katerim MP100D / MP12N-S nagovori Host/PC (FTP server).
Naslov mora biti dostopen v enem od dostopnih omrežij. Default gateway se lahko nastavi preko MP100D / MP12N-S.

· Login za Host/PC – FTP server:
FTP server mora imeti Login -Account za spodaj navedene dostopne podatke
(dogovor s sistemskim administratorjem)

1. Uporabnik (user)
Kot vnaprej nastavljena vrednost se tukaj uporabi "MP100D". Ta vrednost se lahko tudi spremeni.

2. Geslo (passwort)
Kot vnaprej nastavljena vrednost se tukaj uporabi "22488". Ta vrednost se lahko tudi spremeni.

MP100D / MP12N-S FTP-Client se po aktiviranju samodejno prijavi pri Host/PC FTP serverju.

· Pravica do pisanja/branja na FTP serverju:
Komunikacija med FTP klientom in FTP serverjem poteka preko 2 seznamov za menjavo podatkov.
V vhodnem seznamu so shranjene Response datoteka (povratno javljanje) ter zahtevane datoteke.
V izhodnem seznamu so shranjene prenesene datoteke ter Request datoteke (povpraševanja).
Razen pravice do pisanja/branja mora imeti FTP server tudi pravico do prilaganja oz. dodajanja datotek

1. Pot Vhodni seznam
Vnaprej nastavljena vrednost je odvisna od operacijskega sistema in naj bo prilagojena nastavitvam FTP serverja.

2. Pot Izhodni seznam
Vnaprej nastavljena vrednost je odvisna od operacijskega sistema in naj bo prilagojena nastavitvam FTP serverja.

Prva stran