yardimMan.html

MP100D / MP12N-S Host iletişimi için yapılandırma yazılımı

MP100D / MP12N-S Host iletişimi için gerekli donanım ve yazılım:

- Host/PC Sistemi ile MP100D / MP12N-S arasında Ethernet (10/100 MBit) bağlantısı
- Host/PC Sistemi üzerinde kurulmuş ve yapılandırılmış FTP Sunucusu
- Ağ üzerinde dilenen bilgisayarda (Java 1.4.0 ve daha üstü yazılımlı) yapılandırma yazılımı

MP100D / MP12N-S Host iletişimi yapılandırması:

- İletişim Host bağlantısı (MP100D / MP12N-S -FTP-Müşterisi ile Host-FTP-Sunucusu arasında)
- Dosya türleri (Dosya adı uzantıları ve sorgu periyodu süreleri tahsisatı)
  - İstek dosyası (Okuma ve silme komutlarını içeren komut dosyası)
  - Cevap dosyası (Onayları ve hata bildirimlerini içeren yanıt dosyası)
  - Protokol dosyası (Cevap dosyası içeriğine ayrıca ilave sistem çıkışlarını da protokoller
- Dosya dönüştürme (Veri tabanı/hesaplama programlarının okunması ve işlenmesi için depo yönetim verilerinin dönüştürülmesi)
- Dosya aktarımı (Hangi dosya türlerinin dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği ayarı)