yardimKom.html

Veri dönüştürme

Bir konfigürasyona, sadece müşterinin veri kümesi formatından bir alma/verme işlemi arzu edildiği zaman gereklidir.

Müşteriye ait dosyalardan bir alma/verme işlemi yapabilmek için veri dönüştürme olanağı kullanılabilir. Buna esas teşkil eden şey ise hemen her veritabanına/tablo hesaplamasına alma/verme filtresi olarak izin veren "Virgülle ayrılmış ASCII Dosyaları"dır.
Burada, alma (In) dönüştürücüsünün ve aynı zamanda verme (Out) dönüştürücüsünün de, dosyaların dönüştürülmesine ait bilgileri aldığı bir dönüştürme tablosu yaratılır .

Host veri kümelerinin verme dönüştürücüsü aracılığıyla Verilmesi (Gönder):

1. İlk önce Alan ayırma işareti ve Metin ayırma işareti seçin veya manuel olarak girin
   örn. "12345";"12";"123"
   ; = Alan ayırma işareti "= Metin ayırma işareti
   Metin ayırma işareti olarak boşluk karakterinin girilmesi durumunda Metin ayırma işareti kapatılabilir.
2. Test amacıyla bir müşteri dosyası Host veri kümeleri - Yükle üzerinden yüklenebilir.
   Şayet Alan ve Metin ayırma işareti doğruysa, Host veri kümeleri tablosundaki veri kümeleri Alan:1 ... Alan: x arasında doğru gösterilir.
   Mevcut Host veri kümeleri Sil seçeneği üzerinden tablo yeniden boşaltılabilir.
3. Şimdi Host veri alanları MP100D / MP12N-S veri alanlarına tahsis edilir.
   Bunun için tahsis edilecek olan bir veri alanı seçilmelidir. Bundan sonra bir alanı seçmek için, ya dönüştürme tablosuna ait Host veri kümesi tablosunun (yüklenmişse eğer) bir veri alanına ya da MP100D / MP12N-S veri kümesi tablosuna fareyle tıklanabilir. Ardından şu açılır; Dönüştürme diyalogu.
4. Bir MP100D / MP12N-S veri alanına bu şekilde bir Başlangıç pozisyonu ve Uzunluk Host veri alanı tahsis edilebilir. Başlangıç pozisyonu, veri alanına hangi pozisyonda başlanacağını bildirir. Uzunluk ise MP100D / MP12N-S veri alanı içine başlangıç pozisyonundan itibaren kaç karakterin devralınması gerektiğini bildirir.
   Host veri kümeleri yüklendiği sürece, önizleme üzerinden Host veri kümesine ait ve MP100D / MP12N-S veri alanına alınacak olan kesit zemini mavi ile gösterilir.
5. Eğer dönüştürme diyalogu OK ile onaylandığında ilgili veri alanı 3 tablonun tamamında bir tahsisat işareti olarak renklendirilir.
6. Tablo içerisinde "Özellik = Gönderim sırasında mutlak gerekli" ile işaretlenmiş olan tüm veri alanları kullanıldığında bir Uyarı bilgisi gösterilir, ki bu durumda alma işlemi sırasında herhangi bir dönüştürme yapılamayacağı anlamına gelmektedir. Gönderim sırasında dönüştürme işlemi otomatik olarak kapatılır.

MP100D / MP12N-S veri kümelerini Out dönüştürücüsü aracılığıyla Verme (Okuma):

1. Alan ve Metin ayırma işareti ayarları yukarıda Madde 1) altında açıklandığı gibidir.
2. Host veri alanlarının MP100D / MP12N-S veri alanlarına yapılacak tahsisatının tespit edilmesi için yukarıda Madde 3)'e bakınız.
   Verme işlemi için "Özellik = Gönderim sırasında mutlak gerekli" ile işaretlenmiş olan tüm veri alanlarının kaydedilmesi zorunluluğu yoktur. Tanımlanmamış Host veri alanları boş bir metin alanı ile gösterilir.
3. Verme işlemi için Başlangıç pozisyonu ve Uzunluk ayarları bir etken teşkil etmez.
4. Bir Host veri alanının birden fazla MP100D / MP12N-S veri alanına tahsis edilmiş olması halinde bir Uyarı bilgisi gösterilir, ki bu okuma sırasında dosyaların dönüştürülmesi imkanı olmadığı anlaşılır. Okuma sırasında dönüştürme işlemi otomatik olarak kapatılır.
5. Erişim menüsünde Devral butonuna tıklandığında, eğer bir MP100D / MP12N-S veri alanı bir den fazla Host veri alanına tahsis edilmişse bir Uyarı bilgisi gösterilir, ve içinde henüz tanımlanması gereken veri alanları yer alır. Okuma sırasında dönüştürme işlemi otomatik olarak kapatılır.

Gönderme ve/veya Okuma sırasında bir dönüştürme yapılıp yapılmayacağına dair ayarlama

Dosya aktarımı - Gönder- Oku altına tespit edilir
Ana sayfa