Kommunikáció kapcsolat a Host-al

- FTP-kliens:

- Aktív
  Az FTP-kliens lekérdezi a Host/PC-rendszerre telepített FTP-szervert az adatokról / Requestfájlokról. Indul az FTP-adatátvitel.

- Inaktív
  Nincs kommunikáció a Host/PC-rendszerre telepített FTP-szerverrel .
  Leáll az FTP-adatátvitel.

- TCP/IPcímek:
  A Host/PC-rendszer és az MP100D / MP12N-S között egy 10/100MBit Ethernet-LAN kapcsolatnak kell lennie. Az MP100D / MP12N-S beállításaiból megállapítható,hogy az IP-cím egy DHCP-szerveren az ügyfél hálózatra vonatkozik-e, vagy állandóra van beállítva .

  1. MP100D / MP12N-S
     IP a lifthálózatban
     Kézzel az MP100D / MP12N-S-n beállított cím 172.16.1.xxx s 172.31.1.xxx tartományban
     Ezzel 16 különböző kapcsolt lifthálózatot lehet beállítani
     IP a céghálózatban
     Az MP100D / MP12N-S-ről beállítható:
     - IP cím a DHCP szerverről a céghálózatban
     - IP cím kézzel beállítható

  2. Host/PC-rendszer (FTP-szerver)
     Ez a beállítás azt az IP-címet határozza meg, amelyikkel az MP100D / MP12N-S a Host/PC—nek (FTP_szerver) válaszol.
     Ennek egy elérhető hálózatban kell lennie. Defalulgateway (alap-irányító számítógép) az MP100D / MP12N-S-ről beállítható.

- Login a Host/PC - FTP-szerverhez:
  Az FTP-szervernek egy Login account-al kell rendelkeznie az alábbi bemenő adatokhoz
  (egyeztetni kell a rendszer adminisztrátorral)

  1. User (felhasználó)
     Default értékként (alapérték) itt az “MP100D” szerepel. Ezt az értéket meg lehet változtatni.

  2. Jelszó
     Alapértékként itt a "22488" érvényes. Ezt szintén meg lehet változtatni.

  Az MP100D / MP12N-S FTP-kliens aktiválás után automatikusan bejelentkezik a Host/PC FTP szervernél.

- Írási/olvasási jogosultság az FTP-szerveren:
  Az FTP-kliens és FTP-szerver közötti kommunikáció 2 adatcserélő könyvtáron keresztül bonyolódik.
  A bemenődoboz tárolja a Response fájlt (válaszfájl) és a felhívott fájlokat.
  A kimenődobozban az átviendő fájlok, valamint a Request fájlok (kérés fájlok) tárolódnak.
  Az írási/olvasási jogosultság mellett az FTP-szervernek fájlok hozzáfűzési jogosultságával is rendelkeznie kell.

  1. Bemenődoboz elérési útvonala
     Az alapérték függ az operációs rendszertől és az FTP-szerver beállításait azzal egyeztetni kell.

  2. Kimenődoboz elérési útvonala
     Az alapérték függ az operációs rendszertől és az FTP-szerver beállításait azzal egyeztetni kell.

Kezdőoldal