hilfeMan.html

Konfigurasjonsprogramvare for MP100D / MP12N-S -vert kommunikasjon

Forutsetninger ved maskin- og programvaren for MP100D / MP12N-S -vert kommunikasjon:

- Ethernet (10/100 MBit) forbindelse mellom verts/PC-system og MP100D / MP12N-S

- Installert og konfigurert FTP-tjener på verts/PC-systemet

- Konfigurasjonsprogramvare på datamaskin etter ønske (med Java 1.4.0 eller høyere) i nettet

Konfigurasjon av MP100D / MP12N-S -vert kommunikasjon:

- Kommunikasjon vertsforbindelse (mellom MP100D / MP12N-S -FTP-klient og vert-FTP-tjener)

- Filtyper (tilordning av filnavnutvidelser og spørresyklustider)

  - Ordrefil (ordrefil med lese og sletteordrer)

  - Svarfil (svarfil med bekreftelser og feilmeldinger)

  - Loggfil (protokollerer til innholdet av svarfilen også supplerende systemutgaver

- Datakonvertering (Konvertering av lageradministrasjonsdata for inn/utlesning i databaser/kalkulasjonsprogrammer)

- Filoverføring (Innstilling av hvilke filtyper som konverteres)