Datakonvertering

Konfiguration er kun nødvendig hvis der ønskes en import/eksport fra et kundedatapostformat.

For at muliggøre import/eksport af kundenspecifikke data består der en mulighed for at udføre en datakonvertering. Som grundlag tjener såkaldte "Komma-separerede ASCII-filer", der tillader næsten enhver databank/tabelkalkulation som import/eksportfilter.
Her bliver der oprettet en konverteringstabel hvorfra in-konverteren og out-konverteren henter deres informationer for kovnerteringen af filerne.

Import (afsendelse) af hostdataposter over in-konverteren:

1. Først vælges feld-skilletegn og text-skilletegn eller de indlæses manuelt, f.eks. "12345";"12";"123"
   ; = felt-skilletegn "= tekst-skilletegn
   Når der indlæses et mellemrum som tekst-skilletegn kan tekst-skilletegnet slås fra.

2. Som test kann der lades en kundefil over hostdataposter - ladning.
   Er indstillingen af felt- og tekst-skilletegn korrekt, bliver dataposterme i hostdataposttabellen vist korrekt fra felt:1 ... felt: x.
   Over hostdataposter-fjernelse kan tabellen tømmes på ny.

3. Nu bliver hostdatafelterne tilordnet til MP datafelterne.
   Hertil skal der vælges et datafelt som skal tilordnes. Der kann nu klikkes på enten et datafelt i host-dataposttabellen (såfremt den er ladet) i konverteringstabellen eller i MP-dataposttabellen for at selektere et felt. Derefter åbner der sig en konverteringsdialog.

4. Der kan således tilordnes et hostdatafelt med startposition og længde til et MP-datafelt. Startpositionen angiver i hvilken position i datafeltet der skal startes. Længden angiver hvor mange tegn fra startpositionen af der skal optages i MP 100D-datafeltet.
   Såfremt der er ladet hostdataposter, vil det udsnit af hostdatafeltet få blå baggrunds-farve der skal overtages i MP-datafeltet.

5. Hvis konverteringsdialogen er bekræftet med OK, bliver det pågældende datafelt belagt med en farve som tilordningskendetegning i alle 3 tabeller.

6. Hvis ikke alle datafelter der i tabellen er markeret med „attributtet = tvingende påkrævet ved forsendelse", er belagt, bliver der givet advarende bemærkning om at konvertering i dette tilfælde ikke er tilladt ved import. Konverteringen ved forsendelse bliver automatisk deaktiveret.

Eksport (læsning) af MP-dataposter gennem out-konverteren:

1. Indstillingen af felt- og tekst-skilletegnene som under punkt 1) ovenfor.

2. Fastlæggelse af tilordningen af hostdatafelterne til MP-datenfelterne se punkt 3) overfor.

3. For eksporten skal ikke nødvendigvis alle datafelter der er kendetegnet med "attribut = tvingende påkrævet ved forsendelse" registreres. Ikke definerede hostdatafelter bliver udgivet med et tomt tekstfelt.

4. Indstillingen af startposition og længde er irrelevant for eksporten.

5. Hvis et host-datafelt bliver tilordnet til flere MP-datafelter, gives der en advarselshenvisning om at en konvertering af data i dette tilfælde ikke er mulig ved udlæsningen. Konverteringen bliver automatisk deaktiveret ved udlæsningen.

6. Hvis der i navigationslisten bliver trykket på overtagelses-knappen, skønt et MP 100D-datafelt er tilordnet til flere hostdatafelter, bliver der vist en advarelseshenvisning med de datafelter der mangler at blive defineret. Konverteringen ved udlæsningen bliver automatisk deaktiveret.

Indstillingen hvorvidt en konvertering skal foregå ved forsendelse og/eller læsning, bliver fastlagt under

Filtransmission - Forsendelse - Læsn.
Startseite