hilfeMan.html

Configuratiesoftware voor MP100D / MP12N-S -host communicatie

Hard- en softwarevoorwaarden voor de MP100D / MP12N-S -host communicatie:

- Ethernet (10/100 MBit) verbinding tussen host/PC-systeem en MP100D / MP12N-S
- Geïnstalleerde en geconfigureerde FTP-server op het host/PC-systeem
- Configuratiesoftware op willekeurige computer (met Java 1.4.0 of hoger) in het net

Configuratie van de MP100D / MP12N-S -host communicatie:

- Communicatie hostverbinding (tussen MP100D / MP12N-S -FTP-client en host-FTP-server)
- Bestandstypes (toewijzing van de bestandsnaamuitbreidingen en opvraagcyclustijden)

- Requestbestand (commandobestand met lees- en wiscommando´s)
- Responsebestand (antwoordbestand met bevestigingen en foutmeldingen)
- Protocolbestand (protocolleert bij de inhoud van het responsebestand ook nog bijkomende systeemuitvoeren)

- Gegevensconvertering (convertering van de opslagbeheergegevens bij het in-/uitlezen in databanken/rekenprogramma´s)
- Gegevensoverdracht (instelling welke bestandstypes worden geconverteerd)