hilfeMan.html

Konfiguracfiós szoftver az MP100D / MP12N-S -Host kommunikációhoz

Hardver- és szoftver előfeltételek az MP100D / MP12N-S -Host kommunikációhoz:

- Ethernet (10/100 MBit) kapcsolat a Host/PC-rendszer és az MP100D / MP12N-S között

- Telepített és konfigurált FTP-szerver a Host/PC-rendszeren

- Konfigurációs szoftver a hálózatban tetszőleges számítógépen (java 1.4.0 vagy fejlettebb programmal)

Az MP100D / MP12N-S -Host kommunikáció konfigurációja:

- Kommunikációs Host-kapcsolat (MP100D / MP12N-S -FTP kliens és a Host-FTP-szerver között)

- Állománytípusok (állománynév kiterjesztések és lekérdezési ciklusidők hozzárendelése)

  - Request-fájl (parancsfájl olvasási- és törlési parancsokkal)

  - Respons-fájl (válaszfájl megerősítésekkel és hibaüzenetekkel)

  - Protokollfájl (protokoll a response-fájl tartalmához még kiegészítő rendszer-megjelenítéseket)

- Adatkonvertálás (konvertálja a raktárnyilvántartási adatokat az adatbázisokba/kalkulációs programokba való be- és kiolvasáshoz)

- Állományok (fájlok) átvitele (annak beállítása,hogy melyik fájltípusok legyenek korvertálva)