hilfeKom.html

Kommunikasjon vertsforbindelse

- FTP-klient:

  1. Aktiv
     FTP-klienten spør FTP-tjeneren som er installert på verts/PC-systemet etter data/ordre filer. FTP-dataoverføringen har startet.

  2. Inaktiv
     Det skjer ingen kommunikasjon med FTP-tjeneren som er installert på verts/PC-systemet.
     FTP-dataoverføringen er stanset.

- TCP/IPadresser:
  Mellom verts/PC-systemet og MP100D / MP12N-S skal det opprettes en 10/100MBit Ethernet-LAN forbindelse. Via innstillinger på MP100D / MP12N-S kan man bestemme om IP-adressen for kundenettet fås via en DHCP-tjener eller innstilles fast.

  1. MP100D / MP12N-S
     IP i heisnettet
     Manuelt via MP100D / MP12N-S innstilt adresse i området fra 172.16.1.xxx og 172.31.1.xxx
     Dermed kan man innstille 16 forskjellige heisforbindelsesnett
     IP i firmanettet
     Innstillbar via MP100D / MP12N-S:
     - IP adresse fra DHCP tjener i firmanettet
     - IP adresse manuelt innstillbar

  2. Verts/PC-system (FTP-tjener)
     Denne innstillingen bestemmer IP - adressen som MP100D / MP12N-S henvender seg til verts/PC (FTP-tjener) med.
     Den skal være i et oppnåelig nett. Defaultgateway kan innstilles via MP100D / MP12N-S.

- Login for verts/PC - FTP-tjener:
  FTP-tjeneren må påvise en Login -Account for tilgangsdata nedenfor
  (Avtales med systemadministrator)

  1. Bruker
     Som defaultverdi benyttes her "MP100D". Denne verdien kan også endres.

  2. Passord
     Som defaultverdi benyttes her "22488". Denne verdien kan også endres.

  MP100D / MP12N-S FTP-klienten anmelder seg etter aktiveringen automatisk hos verts/PC FTP-tjeneren.

- Skrive/leserettigheter på FTP-tjener:
  Kommunikasjonen mellom FTP-klient og FTP-tjener pågår via 2 filutvekslingsfortegnelser.
  I inngangsboksen lagres svar filen (tilbakemelding) samt rekvirerte filer.
  I utgangsboksen lagres de filer som skal overføres samt ordrefiler (forespørsel).
  Ved siden av skrive/leserettigheter må FTP-tjeneren også disponere over rettigheter til vedlegg av filer

  1. Bane inngangsboks
     Defaultverdien er avhengig av operativsystemet og bør tilpasses innstillingene av FTP-tjeneren.

  2. Bane utgangsboks
     Defaultverdien er avhengig av operativsystemet og bør tilpasses innstillingene av FTP-tjeneren.

Startseite