hilfeKom.html

Comunicazione collegamento Host

- Cliente FTP:

  1. Attivo
     Il cliente FTP interroga il server FTP installato sul sistema Host/PC riguardo ai dati/files di Request . La trasmissione di dati FTP è avviata.

  2. Inattivo
     Non avviene alcuna comunicazione con il server FTP installato sul sistema Host/PC.
     La trasmissione di dati FTP è fermata.

- Indirizzi TCP/IP:
  Tra il sistema Host/PC e l'MP100D / MP12N-S deve venire realizzato un collegamento del tipo 10/100MBit Ethernet-LAN. Tramite le impostazioni sull'MP100D / MP12N-S si lascia definire, se l'indirizzo IP per la rete del cliente ciene prelevato da un server DHCP o se viene impostato in modo fisso.

  1. MP100D / MP12N-S
     IP nella rete dell'elevatore
     Indirizzi impostati manualmente tramite MP100D / MP12N-S nella gamma di 172.16.1.xxx e 172.31.1.xxx
     In questo modo si lasciano impostare 16 diversi reti di elevatore
     IP nella rete della ditta
     Può venire impostato tramite MP100D / MP12N-S:
     - Indirizzo IP di server DHCP nella rete della ditta
     - Indirizzo IP può venire impostato manualmente

  2. Sistema Host/PC (server FTP)
     Questa impostazione fissa l'indirizzo IP con il quale MP100D / MP12N-S interpella Host/PC (server FTP).
     Essa deve trovarsi in una rete raggiungibile. Il gateway standard si lascia impostare tramite MP100D / MP12N-S.

- Login per Host/PC – server FTP:
  Il server FTP deve avere un Login -Account per i dati di accesso indicati qui sotto
  (accordo con l'amministratore di sistema)

  1. User
     Come valore standard viene utilizzato qui "MP100D". Questo valore può anche venire modificato.

  2. Password
     Come valore standard viene utilizzato qui "22488". Questo valore può anche venire modificato.

  Dopo l'attivazione il cliente MP100D / MP12N-S FTP si annuncia automaticamente all'Host/PC server FTP.

- Diritti di scrittura/lettura sul server FTP:
  La comunicazione tra il cliente FTP e server FTP avviene tramite due indici di scambio dati.
  Nel box di ingresso viene memorizzato il file di Response (risposta) ed i files richiesti.
  Nel box di uscita vengono memorizzati i files da trasmettere come anche i files di Request (richieste).
  Accanto ai diritti di scrittura/lettura il serer FTP deve disporre anche dei diritti per allegare dei files.

  1. Cartella del box di ingresso
     Il valore standard è in funzione del sistema operativo e dovrebbe essere adeguato alle impostazioni del server FTP.

  2. Cartella del box di uscita
     Il valore standard è in funzione del sistema operativo e dovrebbe essere adeguato alle impostazioni del server FTP.

Pagina di Start