hilfeMan.html

Software di configurazione per la comunicazione MP100D / MP12N-S -Host

Presupposti hardware e software per la comunicazione MP100D / MP12N-S -Host:

- Collegamento Ethernet (10/100 MBit) tra sistema Host/PC e MP100D / MP12N-S

- Server FTP installato e configurato sul sistema Host/PC

- Software di configurazione su calcolatore a piacere (con Java 1.4.0 o più elevato) in rete

Configurazione della comunicazione MP100D / MP12N-S -Host:

- Comunicazione collegamento Host (tra cliente MP100D / MP12N-S -FTP e server Host-FTP)

- Tipi di file (correlazione dei suffissi del nome di file e dei tempi di ciclo di interrogazione)

- File di Request (file di istruzione con istruzioni di lettura e di cancellazione)

- File di Reponse (file di risposta con conferme e messaggi di errore)

- File di protocollo (protocolla al contenuto del file di risposta ancora ulteriori emissioni di sistema)

- Conversione dati (conversione dei dati di amministrazione magazzino per leggere/estrarre in banche dati/programmi di calcolazione)

- Trasmisione file (impostazione, quali tipi di file vengono convertiti)