yardimKom.html

İletişim Host bağlantısı

- FTP-Müşterisi:
  1. Etkin
     FTP-Müşterisi Host/PC Sistemi üzerinde kurulu FTP-Sunucusuna dosyaları/İstek dosyalarını sorgular. FTP veri aktarımı başlatılmıştır.
  2. Aktif değil
     Host/PC-Sistemi üzerinde kurulu FTP Sunucusu ile herhangi bir iletişim olmaz.
     FTP veri aktarımı durdurulmuştur.
- TCP/IP adresleri:
  Host/PC-Sistemi ile MP100D / MP12N-S arasında 10/100MBit Ethernet-LAN bağlantısının kurulmuş olması gerekmektedir. MP100D / MP12N-S üzerindeki ayarlar vasıtasıyla müşteri ağına ait IP-Adresinin bir DHCP-Sunucusu üzerinden alınıp alınmayacağı veya sabit ayarlanıp alınmayacağı tespit edilir.
  1. MP100D / MP12N-S
     Lift ağındaki IP
     Manuel olarak MP100D / MP12N-S üzerinden 172.16.1.xxx ve 172.31.1.xxx aralığında ayarlanır
     Böylece 16 farklı Lift bağlantı ağı ayarlanabilir
     Şirket ağındaki IP
     MP100D / MP12N-S üzerinden ayarlanabilir:
     - Şirket ağında DHCP Sunucusundan IP Adresi
     - IP Adresi manuel ayarlanabilir
  2. Host/PC Sistemi (FTP Sunucusu)
     Bu ayar, MP100D / MP12N-S'ün Host/PC'ye (FTP-Sunucusu) bağlantı kurmaya çalıştığı IP Adresini tespit eder.
     Bunun erişilebilir bir ağ üzerinde olması gerekir. Default gateway MP100D / MP12N-S üzerinden ayarlanabilir.
- Host/PC Sistemi (FTP Sunucusu) için login:
  Aşağıda yer alan erişim verileri için FTP Sunucusunun bir Login hesabı bulundurması gerekir
  (Sistem yöneticisi ile görüşülmeli)
  1. Kullanıcı
     Default değer olarak burada "MP100D" kullanılır. Bu değerin değiştirilmesi mümkündür.
  2. Parola
     Default değer olarak burada "22488" kullanılır. Bu değerin değiştirilmesi mümkündür.
  MP100D / MP12N-S FTP-Müşterisi, etkin hale getirildikten sonra otomatik olarak Host/PC FTP-Sunucusunda oturum açar.
- FTP-Sunucusu üzerinde yazma/okuma hakkı:
  FTP-Müşterisi ile FTP-Sunucusu arasındaki iletişim 2 dosya alışveriş dizini üzerinden gerçekleşir.
  Gelen kutusunda Cevap dosyası (Geri bildirim) ve ayrıca talep edilen dosyalar kaydedilir.
  Giden kutusunda ise aktarılacak olan dosyalar ve ayrıca İstek dosyaları (Sorgular) kaydedilir.
  Yazma/okuma haklarının yanında FTP-Sunucusu ayrıca dosya eklenmesiyle ilgili haklara da sahip olmalıdır
  1. Gelen kutusu yolu
     Varsaylan değer işletim sistemine göre değişmektedir ve FTP-Sunucusu ayarlarına uyarlanmış olmalıdır.
  2. Giden kutusu yolu
     Varsaylan deger işletim sistemine göre değişmektedir ve FTP-Sunucusu ayarlarına uyarlanmış olmalıdır.

Ana sayfa