Konwersja danych

Konfiguracja jest potrzebna tylko wtedy, kiedy wymagany jest Import/Eksport z formatu danych klienta.

Aby umożliwić import/eksport danych specyficznych dla klienta istnieje możliwość przekonwertowania danych. Za podstawę służą tak zwane "oddzielone przecinkami pliki ASCII", które dopuszczają każdą bazę danych/kalkulację tabelową jako filtr importowy/eksportowy.
Tutaj tworzy się tabelę konwersji, z której konwerter in jak i konwerter out pobierają dane niezbędne do konwersji plików.

Import (wysyłanie) rekordów hostowych przez konwerter in:

1. W pierwszej kolejności ręcznie wybrać znaki oddzielające pola i znaki oddzielające tekst lub je ręcznie wpisać
   np. "12345";"12";"123"
   ; = znaki oddzielające pola "= znaki oddzielające tekst
   Poprzez wpisanie znaku spacji jako znaku oddzielającego tekst można wyłączyć znak oddzielający tekst.

2. Do testowania można załadować plik klienta poprzez załadowanie rekordów hostowych.
   Jeżeli ustawienie znaków oddzielających pola i tekst jest prawidłowe, to rekordy w tabeli rekordów są wyświetlane prawidłowo z pola:1 ... Pole: x.
   Za pośrednictwem polecenia Usuń rekordy hostowe można tabelę ponownie oczyścić.

3. Teraz pola danych hostowych zostają przyporządkowane do pól danych MP .
   W tym celu wybrać pole danych, które powinno być przyporządkowane. Teraz kliknąć na pole danych w tabeli danych hostowych (o ile została załadowana) albo w tabeli konwersji lub tabeli danych MP w celu wybrania odpowiedniego pola. Otwiera się okno dialogu konwersji.

4. Danemu polu danych MP można w taki sposób przyporządkować pole danych hostowych z pozycją startową i długością. Pozycja startowa informuje, w której pozycji w polu danych ma nastąpić uruchomienie. Długość informuje, ile znaków ma zostać przejętych z pozycji startowej do pola danych MP.
   Jeżeli są załadowane rekordy hostowe, to fragment pola danych hostowych, który jest podświetlany na niebiesko, zostaje przeniesiony do pola danych MP.

5. Jeżeli dialog konwersji został potwierdzony klawiszem OK, to odpowiednie pole danych z kolorem jako symbolem przyporządkowania zostaje zajęte we wszystkich 3 tabelach.

6. Jeżeli nie wszystkie pola danych oznaczone w tabeli "Atrybut = koniecznie potrzebne przy wysyłaniu", są zajęte, to pokazuje się ostrzeżenie, że tym przypadku przy importowaniu konwersja nie jest dozwolona. Następuje automatyczna dezaktywacja konwersji przy wysyłaniu.

Eksport (Czytanie) zestawów danych MP przez konwerter out:

1. Ustawienie znaków oddzielających pole i tekst w sposób opisany w punkcie 1 powyżej.

2. Określenie przyporządkowania pól danych hostowych do pól danych MP patrz punkt 3 powyżej.
   W przypadku eksportu nie muszą być koniecznie wpisane wszystkie pola danych oznaczone "Atrybut = koniecznie potrzebne przy wysyłaniu". Niezdefiniowane pola danych hostowych są pokazywane przy pomocy pustego pola tekstowego.

3. Ustawienie pozycji startowej i długości są dla eksportu bez znaczenia.

4. Jeżeli pole danych hostowych jest przyporządkowane kilku polom danych MP 100D, to wyświetla się Ostrzeżenie, że w tym przypadku nie jest możliwa konwersja danych przy odczytywaniu. Następuje automatyczna dezaktywacja konwersji przy odczytywaniu.

5. Po naciśnięciu na pasku nawigacyjnym klawisza przejęcia, chociaż pole danych MP100 D jest przyporządkowane do wielu pól danych hostowych, to pokazuje się ostrzeżenie z polami, które należy jeszcze zdefiniować. Następuje automatyczna dezaktywacja konwersji podczas odczytywania.

Ustawienie, czy podczas wysyłania i/lub czytania ma nastąpić konwersja, określa się pod

Przenoszenie danych - wysyłanie - czytanie
Strona startowa