hilfeKom.html

Komunikace Spojení s hostitelským počítačem

- FTP-klient:

  1. Aktivní
     FTP-klient se FTP-serveru instalovaného na host/PC-systému dotazuje na data/požadavkové soubory. FTP-přenos dat je zahájen.

  2. Neaktivní
     Neprobíhá žádná komunikace s FTP-serverem instalovaným na host/PC-systému.
     FTP-přenos dat je zastaven.

- TCP/IP adresy:
  Mezi host/PC-systémem a za?ízením MP100D / MP12NET-S musí být vytvo?eno spojení typu ethernet-LAN s kapacitou 10/100MBit. Pomocí nastavení na MP100D / MP12NET-S je možné stanovit, zda je IP-adresa pro sí? klienta odebírána prost?ednictvím DHCP-serveru nebo zda je pevn? nastavena.

  1. MP100D / MP12NET-S
     IP v síti výtahů
     Adresa nastavená manuáln? pomocí MP100D / MP12NET-S v rozmezí 172.16.1.xxx a 172.31.1.xxx
     Takto je možné nastavit 16 různých sítí sdružených výtahů
     IP ve firemní síti
     P?es MP100D / MP12NET-S lze nastavit:
     - IP-adresu z DHCP-serveru ve firemní síti
     - IP-adresu manuálně nastavitelnou

  2. Host/PC-systém (FTP-server)
     Toto nastavení stanovuje IP-adresu, prost?ednictvím které se MP100D / MP12NET-S obrací na host/PC (FTP-server).
     Tato adresa musí být v dostupné síti. Defaultní mezisí?ový po?íta? je možné nastavit prost?ednictvím MP100D / MP12NET-S.

- Login pro host/PC - FTP-server:
  FTP-server musí mít pro níže uvedená přístupová data login-účet
  (dohoda s administrátorem systému)

  1. Uživatel
     Jako defaultní hodnota je zde použito "MP100D". Tuto hodnotu je možné změnit.

  2. Heslo
     Jako defaultní hodnota je zde použito "22488". Také tuto hodnotu je možné změnit.

  FTP-klient MP100D / MP12NET-S se po aktivování automaticky p?ihlašuje k FTP-serveru na host/PC.

- Zápisová/čtecí oprávnění na FTP-serveru:
  Komunikace mezi FTP-klientem a FTP-serverem probíhá prostřednictvím 2 adresářů pro výměnu souborů.
  Ve vstupním boxu se ukládá responzní soubor (zpětné hlášení) a vyžádané soubory.
  Vy výstupním boxu se ukládají soubory určené k přenosu, a také požadavkové soubory (dotazy).
  Kromě zápisových/čtecích práv musí mít FTP-server k dispozici také práva k umisťování souborů

  1. Cesta vstupního boxu
     Defaultní hodnota závisí na operačním systému a měla by být přizpůsobena nastavením FTP-serveru.

  2. Cesta výstupního boxu
     Defaultní hodnota závisí na operačním systému a měla by být přizpůsobena nastavením FTP-serveru.

Úvodní stránka