hilfeMan.html

MP100D / MP12N-S -isäntäkommunikoinnin konfigurointiohjelmisto

MP100D / MP12N-S -isäntäkommunikoinnin laite- ja ohjelmistoedellytykset:

- Ethernet (10/100 MBit) yhteys isäntä/PC-järjestelmän ja MP100D / MP12N-S :n välillä

- Asennettu ja konfiguroitu FTP-palvelin isäntä/PC-järjestelmällä

- Konfigurointiohjelmisto millä tahansa suorittimella ( Java 1.4.0 tai ylempi) verkossa

MP100D / MP12N-S -isäntäkommunikoinnin konfigurointi:

- Kommunikointi Isäntäyhteys ( MP100D / MP12N-S -FTP-asiakkaan ja isäntä-FTP-palvelimen välinen)

- Tiedostotyypit (Tiedostopäätteiden ja kyselyjaksoaikojen varaus)

  - Request-tiedosto (Komentotiedosto luku- ja tyhjennyskomennoilla)

  - Response-tiedosto (Vastaustiedosto kuittauksilla ja virheilmoituksilla)

  - Protokollatiedosto (Kirjaa response-tiedoston sisältöön lisäksi vielä järjestelmän tulostukset)

- Tietojen konvertointi (Varastonhallintatietojen konvertointi tietopankkeihin/laskentaohjelmiin imuroimista/keskuskoneeseen latausta varten)

- Tiedostonsiirto (Asetus, mitkä tiedostotyypit konvertoidaan)