hilfeRespProt.html

Bestandstypes requestbestand

In dit bestand worden commando´s voor het lezen / wissen van gegevens aan de MP100D / MP12N-S gezonden. Het bestand kan met een eenvoudige ASCII - editor worden aangemaakt.
Per regel wordt een commando geschreven. Er kunnen meerdere commando´s per requestbestand worden gezonden.
Na het aanmaken van het bestand moet dit in de uitgangsbox worden gekopieerd; het wordt automatisch door de MP100D / MP12N-S FTP-client gelezen en vervolgens gewist. De resultaten van een requestbestand worden in de response en het protocolbestand geschreven.
Voorbeeld van een bestandsopbouw: (bijv. lees afzonderlijk opdrachtsbestand xxyy uit MP100D / MP12N-S )
READ JOB xxyy bestandsnaam
Bij <bestandsnaam> mag geen bestandsnaamuitbreiding worden aangegeven. Deze wordt overeenkomstig de initialisering eraan toegevoegd.

Startpagina