hilfeRespProt.html

Tipi di file File di Request

In questo file vengono trasmesse a MP100D / MP12N-S istruzioni per leggere /cancellare dati. Il file può venire creato con un semplice editore ASCII.
Per ciascuna riga viene scritta una istruzione. Per ogni file di request possono venire trasmesse più istruzioni.
Dopo la creazione del file, questo deve essere copiato in box di uscita e viene poi automaticamente letto e cancellato dal cliente MP100D / MP12N-S FTP. I risultati di un file di request vengono scritti in Response e file di protocollo.
Esempio di una struttura di file: (p.e. leggi file di compito singolo xxyy da MP100D / MP12N-S )
READ JOB xxyy nome file
Con <nome file> non deve essere indicato alcun suffisso del file . Questo viene allegato in base all'inizializzazione.

Pagina di Start