hilfeKonv.html

Konvertiranje podataka

Konfiguracija je potrebna samo onda, kada se ž

eli Import/Export iz nekog formata zapisa podataka klijenta.

Za omogućavanje Importa/Exporta podataka, koji su specifični za neke klijente, postoji mogućnost da se izvrši konvertiranje podataka. Kao osnova služe takozvane "ASCII-datoteke odijeljene zarezom

", na osnovu kojih skoro svaka banka podataka/kalkulacijska tablica dopušta filter za Import/Export.
Ovdje se uspostavlja tablica za konvertiranje iz koje In-konverter kao i Out-konverter uzima svoje informacije za konvertiranja datoteka.

Import (slanje) Host zapisa podataka preko In-konvertera:

- Najprije treba odabrati znakove za razdvajanje polja i znakove za razdvajanje teksta te iste manualno unijeti
  na primjer "12345";"12";"123"
  ; = znak za razdvajanje polja "= znak za razdvajanje teksta
  Unosom praznog mjesta kao znaka za razdvajanje teksta može se isključiti znak za razdvajanje teksta.
- Radi testiranja može se preko Host zapisa podataka – Učitavanje učitati datoteka klijenta.
  Ako su znakovi za razdvajanje polja i teksta ispravno postavljeni, onda se zapisi podataka ispravno prikazuju u tablici Host zapisa podataka od polja:1 ... polja: x.
  Preko Host zapisa podataka – Izbrisati može se tablica ponovno isprazniti.

3. Sada se Host polja za podatke dodjeljuju MP poljima za podatke.
U tu svrhu se mora odabrati jedno polje za podatke koje treba dodijeliti. Sada se može, a da bi se odabralo polje, ili kliknuti u polje za podatke Host tablice sa zapisima podataka (ako je učitana) tablice za konvertiranje ili MP tablice sa zapisima podataka. Nakon toga se otvara dijalog za konvertiranje.

4. Na taj način se MP-polju za podatke može dodijeliti Host polje za podatke sa

startnom pozicijom i dužinom. Startna pozicija označava na kojoj se poziciji u polju za podatke treba startati. Dužina označava koliko znakova od startne pozicije se treba preuzeti u MP - polje za podatke.
Ako su Host zapisi podataka učitani, onda će onaj dio host polja za podatke, koji će biti preuzet u MP - polje za podatke preko prikaza biti označen u plavoj boji.

5. Ukoliko je dijalog za konvertiranje potvrđen s OK, odgovarajuće polje za podatke će biti označeno u nekoj boji u sve 3 tablice kao oznaka pridjeljivanja.

6. Ako nisu bojom označena sva polja za podatke koja su u tablici označena sa "Atribut = neophodna za slanje", onda se pojavljuje upozorenje da u ovom slučaju konvertiranje kod importiranja nije dopušteno. Konvertiranje kod slanja se automatski deaktivira.

Export (čitanje) MP-zapisa podataka preko Out-konvertera:

- Namještanje razdvojnih znakova za polje i tekst kao pod točkom 1) gore.
- Utvrđivanje dodjeljivanja Host polja za podatke MP-poljima za podatke vidi točku 3) gore.
  Za export nije neophodno da se unose sva polja za podatke označena sa "Atribut = neophodno kod slanja". Nedefinirana Host polja za podatke izdaju se s praznim poljem za tekst.
- Namještanje startne pozicije i dužine za Export nije relevantno.
- Ako se Host polje za podatke dodjeljuje većem broju MP-polja za podatke, onda se pojavljuje upozorenje da u ovom slučaju konvertiranje podataka kod čitanja nije moguće. Konvertiranje se kod čitanja automatski deaktivira.
- Ako se na navigacijskoj letvi pritisne Tipka Preuzimanje iako je MP-polje za podatke dodijeljeno većem broju Host polja za podatke, onda se pojavljuje upozorenje zajedno s poljima za podatke koja treba još definirati. Konvertiranje se kod učitavanja automatski deaktivira.

Namještanje, da li će konvertiranje uslijediti kod slanja i/ili čitanja utvrđuje se pod Prijenos podataka – Slanje - Čitanje

Prijenos podataka - Slanje - Čitanje
Početna stranica