hilfeRespProt.html

Tipi datotek Request datei

S to datoteko se pošiljajo povelja za branje/brisanje podatkov na MP100D / MP12N-S . Datoteka se lahko sestavi z enostavnim einfachen ASCII editorjem.
V vsako vrstico se vpiše po eno povelje. V vsaki Request datoteko se lahko pošlje več povelj.
Po sestavljanju datoteke se mora le-ta kopirati v Izhodni seznam in jo MP100D / MP12N-S FTP-Client samodejno odĠita in nato briše. Rezultati Request datoteke se zapišejo v Response datoteko in v Protokol datoteko.
Primer sestave datoteke: (npr. beri posamezno datoteko naročila xxyy iz MP100D / MP12N-S )
READ JOB xxyy ime datoteke
Pri <ime datoteke> se ne sme navesti dodatek k imenu datoteke. Te-to se doda ustrezno z inicializiranjem.

Prva stran