Typy plików Plik zapytania

W tym pliku wysyłane są do MP100D / MP12N-S polecenia dotyczące czytania/kasowania danych.Plik mozna utworzyć przy pomocy prostego edytora ASCII.
W każdym wierszu zapisuje się jedno polecenie. Dla każdego pliku zapytania można wysłać kilka poleceń.
Po utworzeniu pliku należy przekopiować go do skrzynki wyjściowej i jest ona automatycznie odczytywany a następnie kasowany przez klienta FTP MP100D / MP12N-S . Wyniki pliku zapytania są zapisywane w pliku odpowiedzi i pliku protokołowym.
Przykład budowy pliku: (np. Czytaj plik pojedynczego zlecenia xxyy z MP100D / MP12N-S )
READ JOB xxyy nazwa pliku
Przy <nazwa pliku> nie można wpisywać rozszerzenia nazwy pliku. Rozszerzenie jest podwieszane odpowiednio do inicjalizacji.

Strona startowa