hilfeUeber.html

Transmissão de ficheiros enviar/ler

Enviar (importar):
Aqui é determinado que tipos de ficheiro da caixa de saída do servidor FTP host/PC têm de percorrer a rotina de conversão durante o envio.
Só podem se seleccionados tipos de ficheiro que estão formatados no MP100D / MP12N-S .
Para poder ler os dados de sistema do sistema host/PC, esse facto tem de ser seleccionado aqui.
É realizada uma consulta adicional da palvra-passe para que não ocorram danos devido ao envio não autorizado dos dados de sistema. Antes de cada procedimento de envio dos dados de sistema, este processo tem de ser repetido.

Ler (exportar):
Aqui é determinado que ficheiros têm de percorrer a conversão durante a selecção no MP100D / MP12N-S antes que possam ser guardados na caixa de entrada do servidor FTP.
Só podem ser seleccionados tipos de ficheiro que estão formatados no MP100D / MP12N-S .

Página inicial