hilfeRespProt.html

Types de fichier fichier de requêtes

Ce fichier sert à envoyer des commandes de lecture/suppression de données à la MP100D / MP12N-S . Ce fichier peut être créée avec un simple éditeur ASCII.
On peut écrire une commande par ligne. Il est possible plusieurs commandes dans chaque fichier de requêtes.
Quand le fichier a été créé, il faut le copier dans la boîte de sortie. Il est alors lu automatiquement par le client FTP de la MP100D / MP12N-S , puis supprimé. Les résultats d'un fichier de requêtes sont écrits dans le fichier de réponse et le fichier historique.
Exemple de structure d'un enregistrement : (par exemple lecture de fichier d'ordre individuel xxyy venant de MP100D / MP12N-S )
READ JOB xxyy nom de fichier
Il ne faut indiquer l'extension du <nom de fichier>. Elle est ajoutée en fonction de l'initialisation.

Page d'accueil