hilfeUeber.html

Bestandsoverdracht zenden/lezen

Zenden (import):
Hier wordt vastgelegd welke bestandstypes uit de uitgangsbox van de host/PC FTP-server bij het zenden de converteringsroutine moeten doorlopen en welke niet.
Er kunnen alleen bestandstypes worden geselecteerd die in de MP100D / MP12N-S zijn geformatteerd.
Om systeemgegevens van het host/PC-systeem te kunnen inlezen, moet dit hier worden geselecteerd.
Er wordt naar het wachtwoord gevraagd, zodat geen schade kan ontstaan als systeemgegevens onrechtmatig worden gezonden. Telkens voor het zenden van de systeemgegevens moet deze procedure worden herhaald.

Lezen (export):
Hier worden de bestanden vastgelegd die bij het uitlezen uit de MP100D / MP12N-S moeten worden geconverteerd, voordat ze in de ingangsbox van de FTP-server worden gearchiveerd.
Er kunnen alleen bestandstypes worden geselecteerd die in de MP100D / MP12N-S zijn geformatteerd.

Startpagina