hilfeRespProt.html

Typy souborů Požadavkové soubory

V tomto typu souboru jsou do MP100D / MP12N-S odesílány p?íkazy k ?tení / mazání dat. Soubor lze vytvo?it pomocí jednoduchého ASCII-editoru.
Na každý řádek se píše jeden příkaz. V jednom požadavkovém souboru může být odesláno více příkazů.
Po vytvoření souboru se tento soubor musí zkopírovat do výstupního boxu a FTP-klient MP100D / MP12N-S jej automaticky p?e?te a potom smaže. Výsledky požadavkového souboru se zapisují do responzního a do protokolového souboru.
Příklad uspořádání souboru: (nap?. ?ti soubor jednotlivé úlohy xxyy z MP100D / MP12N-S )
READ JOB xxyy název_souboru
Za <název_souboru> nesmí být uvedena žádná přípona názvu souboru. Ta je připojována v souladu s inicializací.

Úvodní stránka